嵊州农商银行总行会议室建设项目招标文件


为落实浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称嵊州农商银行或本行）总行会议室建设的需要，进一步提升总行现代化办公水平，完善会议功能配套设施，满足各类会议活动需求。为更好的保证会议室设备设施采购质量和实惠价格。在遵循“公开、公平、公正”竞争的原则下，决定以公开招标的方式，对嵊州农商银行总行会议室建设项目实施招投标，现将有关事项说明如下：

1. 投标简介
1、 招标单位：嵊州农商银行
2、 招标项目：嵊州农商银行总行会议室建设项目
3、 投标时间：  2026  年   4  月   16    日14：00时止（标书以快递方式投递单位需通过联系电话告知确认相关信息）
4、 保证金时间：2026年  4  月  16  日14：00时止
5、 开标时间：  2026  年  4   月   16    日14：00
6、 投标文件有效期：自投标截止日起60天内投标文件有效。
7、 开标地点：嵊州农商银行附楼五楼
8、 投标费用：投标公司因参与本项目招投标活动，所产生的费用由投标公司自负。
9、 联 系 人：宋轩良
联系电话：0575-83115295
地    址：浙江省嵊州市剡湖街道官河路398号

第二章  投标须知
1、 投标单位资格及要求
1.参与本项目投标的公司，必须在中华人民共和国境内注册，注册资本人民币100万元（含）以上，成立时间三年（含）以上。具有独立承担民事责任和履行合同能力，不允许以挂靠形式参与本项目投标，公司中标后不得以任何形式转包给其它供货商。以上情况一经发现核实，本行有权单方面取消中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
2.所有参与投标的公司，不得有联合投标、串通投标或无故退出投标（未得到本项目招标小组同意）行为，中标前不得用本行名义在市场渠道商家处进行货物报备。一经发现投标公司存在上述行为，将永久取消该公司参与本行组织的招投标活动资格。若在事后发现中标公司存在上述行为，立即取消中标人资格，并追究相关公司的法律责任。
3.投标公司必须遵守相关国家法律、行政法规，具有良好信誉和诚实的商业道德；在近三年内的经营活动中没有重大违规违法记录。（提供信用中国、中国政府采购网截图敲章证明，截图界面需清晰可见为准）
4.参与投标的公司，须在保证金截止日期前向本行缴纳投标保证金人民币壹万元整（¥10000.00），缴纳的投标保证金在本项目定标前一律不予退还。开标后，投标公司在未违反本招标文件条款的基础上，本行将在10个工作日内退还。投标保证金一律不计利息。中标单位的投标保证金自动转为合同保证金，项目建设及三年质保维保期后退回。保证金户名：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司，保证金账号：89300001262199006208，备注：会议室建设保证金。
5. 本项目（嵊州农商银行总行会议室建设项目）资金已由招标人（嵊州农商银行）2026年度自有资金预算全额保障，预算金额为人民币70万元（大写：柒拾万元整），资金来源真实、合法且已落实，可满足本项目合同款项的支付需求。
6.投标公司应按本行要求对安装的设备就设备的配置、软件的管理、使用进行免费培训，提供技术支持及详细的设备档案资料，并承担保密责任。
7.本项目设备保修及技术服务必须符合本行规定要求。
8.本项目设备应具有升级功能，若国标、省行标准有所变动，中标单位应免费提供技术升级。
9.本项目款项一律采用转账方式结算。在完成项目合同签订后，且会议室核心设备到货后，本行向中标公司支付合同总价的50%款项；全部建设完成后支付尾款项，中标公司根据结算金额开立发票进行支付结算。
10. 中标公司服务人员在服务过程中必须有切实可行的安全保障体系和措施，应确保我行人员、设备、业务数据等的安全。服务过程中造成的一切损失由中标企业负责，我行不承担任何责任。
	 11. 中标公司维保工程师需有充足维护经验和技术能力。维保工程师人数需能够完全覆盖设备故障频次及难点。
12.在投标截止时间未收到投标公司投标资料，本行视为投标公司自动放弃投标权利。
13.满足本招标文件规定的其它要求。
二、投标文件内容及要求
（一）要求
    1.投标公司应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标资料，并保证所提供的全部资料真实有效。
    2.投标公司须提供本公司营业执照复印件（三证合一或五证合一）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、投标人身份证复印件、投标内容要求的文件。
    3.投标公司认真测算项目施工过程中所需的相关辅助材料费用、现场实地勘察成本、运输成本、机房建设项目管理费用等，并在投标报价时一并考虑，项目施工过程中不再单独结算运输、安装、调试、住宿、就餐等费用（设备安装包括设备参数配置、设备上软件系统安装调试、外接设备支持调试及现场服务等）。
    4.设备安装时间计划和周期须符合本行要求。
    5.所有提供的资料都采用标准A4纸质，每份材料都必须加盖企业公章，若某份材料有多张A4纸组成，需在每页标明页码，并一起加盖骑缝章。
    6.若缺少本招标文件要求资料，该投标资料将作废标处理。
（二）报价说明
1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。
2.投标报价及货款一律使用人民币计算。
    3.投标报价为含税(包括运输、安装、调试、住宿、就餐、管理费等一切其它费用)，是指标的物到达本行指定地点正常使用后的开票价格。
    （三）投标文件递交
1.投标公司应将投标资料装订成册，装入统一监制的文件袋内，文件袋的接缝处用薄纸粘封，并在封条与文件袋的接缝处加盖法定代表人印章及法人企业公章。文件袋和投标封面应写明招标单位、项目名称、投标公司名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人，并加盖法人企业公章及法定代表人印章。
2.参与投标的公司需另行制作投标资料副本一份，副本投标材料需等同投标资料正本，一旦正本与副本有差异，以正本为准。
3.投标人应在招标文件规定的截止日期前将密封合格的投标资料送至嵊州农商银行。标书的投递手续，如：电报、电话、传真概不受理。
（四）投标文件的修改和撤回
投标公司在规定时间递交投标文件后，在截止时间前征得本项目招标小组认可的情况下，可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标资料，在投标截止时间后不得修改或撤回投标资料。
三、投标内容要求
1、营业部三楼大会议室改造，现有大屏启用于2016年，存在明显色差、分辨率过低、偶发黑屏等情况，计划采用型号为P1.8全彩LED拼接屏替换原屏区域，配置一套分屏控制器可满足多屏分割输入输出，更换部分音响、互连线、无线接收器等老旧设备设施。
2、主楼3-9楼层小会议室，计划采用100寸会议平板电视，支持无线投屏。满足日常小型会议需求。
3、主楼9楼大会议室，计划采用型号为P1.8全彩LED拼接屏，有独立音控隐藏柜汇集全套会议控制设备，满足日常中型会议需求。
4、附楼三楼沙龙活动室，计划采用型号为P1.8全彩LED拼接屏，有独立音控室汇集全套会议控制设备，满足举办沙龙活动。
5、附楼三楼多功能会议室，计划采用型号为P1.8全彩LED拼接屏，有独立音控室汇集全套会议控制设备，满足日常中型会议需求，配套一台华为视频主机可灵活接入省行视频会议。
6、附楼正门入口门头屏，可采用P4全彩LED拼接屏。
7、主楼一楼电梯口大屏，计划采用型号为P1.8全彩LED拼接屏，支持音频播放，内嵌小音箱。满足我行宣传视频播出。
会议室建设清单及报价格式详见附件5，以上建设内容，最终按照甲方实际需求进行建设工作。
四、开标、评标、定标办法
（一）开标
1.招标项目将在嵊州农商银行总行举行开标。投标人有权参加开标会，但未到现场视为认可开标程序及结果。
2.招标单位宣读招标小组成员名单，招标小组成员了解招标项目情况，讨论确定评标、定标原则和办法。
3.招标小组核查投标资料的密封状况，在确认无误后，按投标公司报送的投标资料先后的逆顺序进行拆封唱标。
（二）投标文件初审
1.对投标资料进行初审，内容以投标资料为准，主要检查投标资料是否符合招标文件的要求，内容是否完整，资料签署是否齐全。
2.投标公司的投标资料出现与本行招标文件要求不相符的内容，该投标资料将被作废。有下列情形之一的都按废标处理：
（1）投标资料缺少招标文件中规定必须提供的内容或要求。
（2）投标资料中附有本行不能接受的条件。
（3）投标资料中有未加盖公章或法人代表或授权代理人(附授权书)印章的材料。
（三）评标、定标
1.评标依据
本项目评标以《嵊州农商银行总行会议室建设项目招标文件》作为评议的主要依据。本次招标以综合分最高为中标单位，综合分由商务分、资信分组成，综合分=商务得分+资信得分，其中商务分占50分，资信分占50分。按算术平均值保留小数2位。
1.1商务分（50分）
（1）投标公司对附件5：报价清单进行报价； 
（2）报价金额不高于本项目招标预算金额、报价产品符合或基本符合招标文件产品参数要求为有效报价，其他为无效报价。
（3）投标报价明显远低于其他供应商报价的，应当现场说明或证明材料。投标单位不能证明其报价合理性的，招标小组可将其作为无效标处理。
（4）以投标单位有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分50分。商务报价评分结算公式为:商务分得分=(评标基准价／投标报价)×50，计算结果保留小数点后面两位。
1.2资信得分（50分）
	序号
	项目
	评分条款
	分值

	1
	业绩展示
	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），最多提供5个案例，每提供一个同类会议或音响系统项目案例建设金额在5万元及以上得1分，在5万元以下得0.5分，最高得5分。
	5分

	2
	技术参数及要求
	根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度进行评分，响应招标文件要求的产品参数得基本分18分，★为实质响应部分，有不符合即做无效标处理，▲为重要技术指标，每有一处负偏离，扣2分，其他出现负偏离每一项扣1分,扣完为止。（注：（1）相同产品的条款不重复计算。（2）投标单位在“会议室设备产品参数”中如实逐项填列所投产品的功能及技术参数配置及相关检测报告，要求提供证书或检测报告而未提供的，将被做负偏离处理。（3）所投产品与采购文件有偏差的应在《产品参数偏离自评表》中详细列出。）
	

16分

	3
	会议建设方案
	现场讲解本项目建设方案，包括：公司能力、设备到货、进度安排、计划清晰、集成验收、呈现效果、售后服务等方面合理性评分。时间控制在8分钟内。
	15分

	4
	会议保障
	1、对甲方重要会议进行现场保障承诺，承诺格式自拟。年现场保障次数对应：2次及以下、6次、12次及以上。（0-2分）
2、投标单位所在位置或办事处位置，要求离我行物理距离相对较近。能够应对会议设备中途故障，人员应急保障，提供证明材料，格式自拟。对应应急到达时效：半小时内、1小时内、2小时内、2小时以上。（0-3分）
	
5分

	5
	建设支持
	参与过《嵊州农商银行会议室及大屏集成厂商入围》并进入入围名单的单位
	5分

	6
	证明材料
	参数证明材料制作需满足要求且便于快速查找，材料质量（0-2分）
	2分

	7
	现场踏勘
	布线情况及改造会议室线路走向需现场踏勘。
	2分


2.定标
本行招标小组将认真审阅、分析，各投标公司的有效投标资料，当场计算公布各项得分，并公布综合分排名,若出现多名最高综合分者，取资信得分最高的为中标单位。评议结果上报总行，确定中标公司。

注：1.投标公司在获得本文件后，请仔细阅读每一章节，有不清楚情况请及时联系本行联系人；2.招标文件及合同文本由本行负责说明，如有争议，双方协商解决。

附件：1.法定代表人授权委托书
2. 产品参数偏离自评表
3. 会议室设备产品参数
4. [bookmark: _GoBack]标书指引（放置于首页，如有目录，则在目录之后）
5. 报价清单

嵊州农商银行
2026年  4  月  7  日


1


附件1：
法定代表人授权委托书
嵊州农商银行：
                   （投标单位全称）         法定代表人         委托    （姓名+身份证号码）           来贵单位作为投标授权人，以本公司名义全权处理一切与该投标有关的事务。
本授权委托书      年   月   日签字生效，特此声明。     


                         法定代表人 ：          （签字）
                          投标授权人：          （签字）
                                公章：          （敲章）










附件2：

	产品参数偏离自评表

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	自评
	证明材料

	1
	LED高清显示屏
	
	
	

	2
	视频处理器
	
	
	

	3
	无线会议话筒
	
	
	

	4
	无线手持话筒
	
	
	

	5
	调音台
	
	
	

	6
	专业功放
	
	
	

	7
	反馈抑制器
	
	
	

	8
	电源时序器
	
	
	

	9
	会议音箱
	
	
	

	10
	网络机柜
	
	
	

	11
	嵌入式机柜
	
	
	

	12
	100寸商用显示器
	
	
	

	13
	音频处理器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	
	
	

	14
	集中控制器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	
	
	

	15
	会议音箱
（营业部三楼大会议室改造要求）
	
	
	

	16
	视频处理器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	
	
	

	说明：
1、投标单位自行填写品牌及型号、自评、证明材料；
2、自评可以填写：满足、不满足项为第x项；
3、证明材料需明确页码，如P27页，涉及带★和▲的产品参数要求的证明材料，需在证明材料内标注或者框选。
4、产品参数要求的证明材料制作需标准并且可快速直观化找到证明信息，以便于评标工作。











附件3：
	会议室设备产品参数

	序号
	设备名称
	产品参数
	推荐品牌

	1
	LED高清显示屏
	1、★像素点间距≤1.8mm（提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件）
2、▲整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，拼接缝≤0.03mm（提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件） 
3、▲色温1000-18000K（提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件）
4、▲刷新率达到≥4200Hz，对比度≥10000：1（提供由CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件）
5、亮度≥600Cd/m²
6、亮度均匀性≥99%
7、像素失控率<0.01%
8、发光点中心偏距＜0.8%，反光率≤1%，衰减率≤10%（工作3年）
9、画面延时≤500ns（纳秒级）
10、噪声1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音＜1.5dB，信噪比≥47dB
11、峰值功耗≤240W/m² 平均功耗≤100W/m²
12、漏电流≤0.5mA
13、能源效率≥3cd/W，睡眠功率≤60W/m²
14、机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa
	利亚德、强力巨彩、海康威视、洲明


	2
	视频处理器
	1、▲输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
2、▲视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
3、▲可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
4、▲图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
5、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
6、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
7、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
8、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
9、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
10、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
11、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
12、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
13、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统。
	诺瓦、利亚德、海康威视、洲明
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	无线会议话筒
	1、▲频道组数：四通道
2、▲面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率
3、频率稳定度： ±5ppm(-5~ 50℃)
4、载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz
5、频带宽度 ：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；  800MHz：25（6.25*4*1）MHz
6、频率间隔：125KHz
7、可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个；800MHz：200(50x4x1)个
8、接收方式： 真分集式(True Diversity)
9、灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N)
10、信噪比 ：>75dB(1KHz-A)
11、综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N)
12、静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制
13、灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度
14、接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米
15、尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50
	台电、快捷、安度
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	无线手持话筒
	1、▲频道组数：双通道
2、▲面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池容量和工作频率
3、射频稳定度： ±5PPM（-5～50℃）
4、载波频段：  UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz
5、频带宽度 ：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；  800MHz：25（6.25*4*1）MHz
6、频率间隔：125KHz
7、可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个；800MHz：200(50x4x1)个
8、接收方式 ：真分集式（TrueDiversity）
9、灵敏度： -105dBm (12dB  S/N)
10、信噪比： >75dB（1KHz-A）
11、综合失真度： ＜0.5%@1KHz
12、静音控制模式 ：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制
13、灵敏度调整： 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度
14、无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米
15、尺寸：mm宽×深×高 426×185×50 
	台电、快捷、安度
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	调音台
	1、★不少于8路话筒输入+4路立体声输入，带48V幻像电源；
2、▲输入高中低3段均衡 ，中频可扫频； 
3、▲两个辅助输出，辅助AUX1可以选择推子前推子后信号，辅助AUX2为推子后信号；
4、输入每路带主输出MAIN，编组SUB，监听PFL开关，方便选择；
5、毎路带信号指示灯，监听PFL指示灯和峰值指示灯；
6、内置24-bitDSP数字效果，32种效果；
7、效果模式带液晶显示屏，显示直观，操作方便；
8、两主输出，带平衡和非平衡输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子；
9、真正的两编组输出，两个推子独立控制,带编组开关，编组信号可以叠加到主输出；
10、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听；
11、输出七段均衡，+/-12dB，带直通和均衡开关，方便选择；
12、标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小，带拨动选择开关，可以选择；13、指示主输出，编组输出，推子前三种信号；
14、带录音输出和录音回放输入。
15、可选配支架，直接装在标准机柜上。
	雅马哈、声艺、双子星
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	专业功放
	1、▲8 Ω输出功率(2×450 W)；
2、风扇采用无级调速系统，根据内部温度自动改变速度；
3、完善的直流、短路、过载、超高温保护； 
4、功率放大器的输出功率和阻抗应当与提供的扬声器相匹配，满足所选品牌扬声器的最大声压级要求，相同阻抗下功放功率必须不小于扬声器功率1.5倍；   
5、阻尼系数:＞500at 8 ohms；
6、频率响应:20 Hz～20 KHz:+0/-0.5 dB；
7、谐波失真:20 HZ～20 KHz/10 dB below rate power：＜0.05%（8 ohms and 4 ohms），1 KHz and below full rated power：＜0.05%（8 ohms and4 ohms）；
8、输入阻抗:Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms；
9、上升速度:＞60 V/us；
10、输入灵敏度:0 dB（0.775 V 固定)；
11、信噪比:＞100 dB；
12、左右串音:＜-60 dB @1 KHz,8 ohms；
	德国D&B、  德国SE、  英国玛田
（需与音箱同品牌）                                       
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	反馈抑制器
	1、▲八路复合卡侬母输入接口，每一路路话筒带48伏供电，可以独立控制开启或者关闭。每一路路话筒独立调节信号输入的增益，更加兼容市面上各品牌灵敏度的话筒。
2、第八路话筒配备进入反馈抑制模式及不进入反馈模式转换开关，不进入反馈模式时不再从录音接口输出，只从LINE线路输出及系统接口输出。
3、1组立体声LINE 线路输入信号，自带独立的输入电位器调节功能，自带反馈抑制功能输出。
4、1组立体声MUSIC音乐输入信号，自带独立的输入电位器调节功能，混合系统输出接口输出，不具备反馈抑制功能，更能体现音乐信号动态及声音的还原度。
5、1组立体声REC录音输出信号，自带独立的输出录音电平调节，此信号只针对MIC1-MIC8接口以及LINE线路输入信号录音，是反馈抑制输入之前电平录音，更具有高保真性质录音优势。
6、1组立体声LINE 线路输出信号，此信号针对LINE线路输入接口，具有0dB输入0dB输出功能，经反馈抑制模式后还原语音厚度输出，此信号跟系统输出信号同步。
7、两段EQ频率调节，高音频率：1KHZ-20KHZ的-10db-+10db的调节范围，低音频率：20HZ-1000HZ 的-10db-+10db的调节范围,此高低音调节只针对MIC1-MIC8,LINE等接口输入信号调节。
8、1组立体声系统输出卡侬接口，整的输出信号电平接口，具有独自SYSTEM OUT 电位器调节，完美适配所有的平衡输入调备接口。
9、 机器音量带有淡出功能，支持随时断电保护功能。
10、面板配备1.77寸彩屏显示当前工作状态并支持中英文菜单显示（工厂自行配置），TFT彩屏软件版本号：1.0.3，固件版本号：1.1.1，版本号跟随产品更新而更新。
11、面板配备MIC1-MIC8输入电平调试指示灯TEST，调节复合卡侬母各自独立的电位器到此TEST指示灯红灯闪烁为标准话筒输入电平.
12、面板配备电源开关及电源指示灯。
13、面板配备反馈抑制/直通状态转换开关，反馈抑制模式：自适应。
14、面板配备音乐音量独立电位器调节，系统输出总电位器调节。
	DBX、赛宾、声尔
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	电源时序器
	1、▲8路及以上大功率输出；专业高品质大电流继电器控制；
2、▲前面板带直通输出插座，带安全防护盖；
3、▲高压1500V （10mA）冲击60s，无损坏（提供检测报告复印件或证明文件）
4、微电脑程序控制，更精确，更可靠；
5、自带电缆线，方便电力的接入和控制；
6、万能插座，船型开关直接控制，操作方便；
7、宽电源输入，180V-240V正常工作；
8、输入最大电流容量：63 A((AC 220 V)；
9、每通道最大输出电流容量：30 A/60 S OR 10 Arms；
10、时序控制间隔：1 sec；
	不做品牌要求
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	会议音箱
	1、▲系统类型:无源同轴扬声器
2、▲驱动单元：LF：1×8＂单元；HF：1×1.4＂单元
3、▲频率响应：70 Hz - 18 kHz（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件）
4、最大声压级: ≥ 120 DB
5、灵敏度:  ≥96 dB
6、峰值功率: ≥ 800 W
7、持续功率: ≥ 150 W
8、标称阻抗:  8 -12Ω
	德国D&B、  德国SE、  英国玛田
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	网络机柜
	1.2米（60CM*60CM）专业防尘网络机柜
	华为、图腾、威图
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	嵌入式机柜
	1、隐藏式内胆机柜 高度110CM
2、内胆柜，小巧的造型，非常适合隐藏安装在各类橱柜、存物柜内，确保设备安装整洁美观，有利于设备的长期稳定运行，便于售后维修维护，
	不做品牌要求
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	100寸商用显示器
	1、▲支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等（提供有资质的第三方认证机构测试报告）
2、▲应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗（提供有资质的第三方认证机构测试报告）
3、▲传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供有资质的第三方认证机构测试报告）
4、▲为保证显示效果，要求整机屏幕采用100英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥3985:1；为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3(Typ) （提供有资质的第三方认证机构测试报告）
5、▲整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G；采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W
6、▲无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz；I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232
7、整机符合GB4943.1-2022规范，采用金属外壳；整机符合盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验，确保整机存储、使用安全；产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。
8、手机和电脑可以向整机互传文件（提供有资质的第三方认证机构测试报告）
9、设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网应用。
10、支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等。
	视隆、芯电微、MAXHUB
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	音频处理器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	1、▲输入/输出通道：3进6出
2、音频接口：所有输入/输出均采用平衡XLR接口，具备RF保护
3、采样率与位深：48kHz / 24-bit（A/D与D/A转换均为24-bit Δ-Σ，128倍过采样）
4、DSP处理能力：双120MHz高性能DSP处理器，56位累加器
5、预设存储：最多支持30个预设，支持*.PCC格式旧文件兼容
6、控制方式：前面板专用按键 + 背光2×20字符LCD显示通过USB（前/后面板各一） 或 RS-232 连接PC，使用 Protea软件套件 进行可视化配置
7、音频处理功能
输入通道处理（每路）：
增益（-40dB 至 +12dB，0.1dB步进）
延时（最大682ms，20μs分辨率）
极性反转（0° 或 180°）
6段均衡（每段可选：参量式、高/低搁架式）
参量EQ带宽：1/64 octave 至 4 octave
参量EQ增益范围：+15dB / -30dB
搁架滤波器斜率：6dB 或 12dB/octave
输出通道处理（每路）：
增益（-40dB 至 +12dB，0.1dB步进）
延时（最大682ms，20μs分辨率）
极性反转,4段均衡（同上参量/搁架配置）
高通/低通滤波范围：19.7Hz 至 21.9kHz（245步进）
8、性能指标
频率响应：20Hz – 20kHz，±0.25dB
THD：< 0.01% @ 1kHz, +20dBu
动态范围：>110dB（20Hz–20kHz，未加权）
输出噪声：< -90dBu（未加权）

	美国ASHLY、英国XTA、美国DBX
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	集中控制器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	1、▲主机配置不低于：ARM 64位内嵌式处理器，主频≥2.0GHz,内存≥2G,存储空间≥16G;处理器不低于四核4线程。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）
2、▲控制接口：≥8路RS-232控制接口，≥8路红外接口,≥8路继电器接口，≥8路IO控制接口，≥2路RS-485控制接口，≥1路RS-422控制接口、≥1个NET总线接口，≥1路USB接口，≥6路千兆网络接口。所有中控控制接口为凤凰座端子。（提供第三方有权机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
3、▲支持常见的 websocket 协议，如控制腾讯会议rooms控制室：加入会议，布局切换，开关麦，开关摄像头等功能。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件）
4、支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在web端直接查看接口状态，支持手动自检或上电开机自检。
5、具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232数据收发指示灯、8路红外信号指示灯、2路RS485数据收发指示灯、1路RS422数据收发指示灯、6路网络指示灯、8路I/0指示灯、8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。（提供第三方有权机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
6、主机自带不少于7个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现），支持网络端口连接状态实时检测功能。
7、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立物理接口，不包括扩展外部电源实现。支持给扩展设备触摸屏、继电器和调光器、墙上面板等进行供电，具有电流过载保护功能。
8、支持第三方平台API数据对接，中控网络接口对外开放控制协议，可通过AIP协议对接并控制第三方平台设备云端监控并控制异地会议室的灯光开关和空调、窗帘等设备。
9、 产品厂商具备高新技术企业证书，生产管理需通过国际ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。提供权威机构出具的CB、3C、CE、ROHS认证证书。
	快捷、快思聪、台电
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	会议音箱
（营业部三楼大会议室改造要求）
	1、▲系统类型:无源同轴扬声器
2、驱动单元：LF：1×12＂单元；HF：1×1.7＂单元
3、频率响应：52 Hz - 18 kHz（需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构的检测报告复印件）
4、最大声压级: ≥ 130 DB
5、灵敏度:  ≥98 dB
6、峰值功率: ≥ 1600 W
7、持续功率: ≥ 400 W
8、标称阻抗:  8 -12Ω
	德国D&B  德国SE  英国玛田
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	视频处理器
（营业部三楼大会议室改造要求）
	1、▲输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
2、▲视频输出支持不少于12路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载可达780万像素，最宽支持10240,最高8192。
3、▲可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
4、▲图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
5、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
6、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
7、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
8、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
9、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
10、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
11、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
12、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
13、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统.
	诺瓦、利亚德、海康威视、洲明



















附件4：

	标书指引

	序号
	投标要求
	是否符合
	标书页

	1
	投标公司有效营业执照复印件
	
	

	2
	近三年内无重大违规证明
	
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	
	

	4
	法定代表人授权委托书
	
	

	5
	投标人身份证复印件
	
	

	6
	会议保障现场保障承诺书
	
	

	7
	会议保障地理位置证明材料
	
	

	8
	产品参数偏离自评表
	
	

	9
	报价清单
	
	



附件5：报价清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	品牌及型号
	单价
	金额
	备注

	营业部三楼大会议室改造

	1-1
	LED高清显示屏
	22
	平方
	
	
	
	主电源进线及钢架可利旧，其他都需更换。

	1-2
	视频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	1-3
	音频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	1-4
	集中控制器
	1
	台
	
	
	
	需包含控制软件及编程调试，操作平板可利旧。

	1-5
	会议音箱
	2
	台
	
	
	
	需满足12寸2分频

	1-6
	其他事项
	1
	项
	/
	
	
	包含部分音响线、互联网线、无线话筒
信号接收线更换及原机柜线路整理等工作。

	主楼3-9楼层小会议室

	2-1
	100寸商用显示器
	7
	台
	
	
	
	含显示器伸缩支架

	主楼9楼大会议室

	3-1
	LED高清显示屏
	7.32
	平方
	
	
	
	（宽352*高208），需包含钢架及包边

	3-2
	视频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	3-3
	无线会议话筒
	1
	套
	
	
	
	至少4个会议话筒

	3-4
	无线手持话筒
	1
	套
	
	
	
	至少2个手持话筒

	3-5
	调音台
	1
	台
	
	
	
	至少8路

	3-6
	专业功放
	2
	台
	
	
	
	

	3-7
	反馈抑制器
	1
	台
	
	
	
	

	3-8
	电源时序器
	1
	台
	
	
	
	

	3-9
	会议音箱
	4
	只
	
	
	
	

	3-10
	隐藏式机柜
	1
	只
	
	
	
	机房放置于装修木柜内

	3-11
	其他事项
	1
	项
	/
	
	
	配套音响线、高清线等

	附楼三楼沙龙活动室

	4-1
	LED高清显示屏
	7.32
	平方
	
	
	
	（宽352*高208），需包含钢架及包边

	4-2
	视频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	4-3
	无线会议话筒
	1
	套
	
	
	
	至少4个会议话筒

	4-4
	无线手持话筒
	1
	套
	
	
	
	至少2个手持话筒

	4-5
	调音台
	1
	台
	
	
	
	至少8路

	4-6
	专业功放
	2
	台
	
	
	
	

	4-7
	反馈抑制器
	1
	台
	
	
	
	

	4-8
	电源时序器
	1
	台
	
	
	
	

	4-9
	会议音箱
	4
	只
	
	
	
	

	4-10
	1.2米网络机柜
	1
	只
	
	
	
	

	4-11
	其他事项
	1
	项
	/
	
	
	配套音响线、高清线、预留开孔等

	附楼三楼多功能会议室

	5-1
	LED高清显示屏
	7.32
	平方
	
	
	
	（宽352*高208），需包含钢架及包边

	5-2
	视频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	5-3
	无线会议话筒
	1
	套
	
	
	
	至少4个会议话筒

	5-4
	无线手持话筒
	1
	套
	
	
	
	至少2个手持话筒

	5-5
	调音台
	1
	台
	
	
	
	至少8路

	5-6
	专业功放
	2
	台
	
	
	
	

	5-7
	反馈抑制器
	1
	台
	
	
	
	

	5-8
	电源时序器
	1
	台
	
	
	
	

	5-9
	会议音箱
	4
	只
	
	
	
	

	5-10
	1.2米网络机柜
	1
	只
	
	
	
	

	5-11
	视频会议主机
	1
	台
	
	
	
	1、根据省行入会要求，需采购品牌型号
为华为BOX310(含摄像机)； 
2、要求图像分辨率4K及以上； 
3、服务等级为基本级，保障设备故障能在规定时间内维修好并调试正常； 
4、省行授权：一次性授权费用6500元，设备报价需包含授权费用。可满足绍兴地区单独组会并以主会场方式与会； 
5、含摄像头移动支架。

	5-12
	其他事项
	1
	项
	/
	
	
	配套音响线、高清线等

	附楼正门入口门头屏

	6-1
	LED门头屏
	4.45
	平方
	
	
	
	1、（宽685*高65），需包含钢架及包边
2、LED显示板可利旧，无需新购。 
2、需包含联网信发主机盒子。

	主楼一楼电梯口大屏

	7-1
	LED高清显示屏
	5.5
	平方
	
	
	
	（宽275*高200），需包含钢架及包边

	7-2
	视频处理器
	1
	台
	
	
	
	

	7-3
	内置小音箱
	1
	套
	
	
	
	

	三年会议室设备巡检服务

	8-1
	巡检服务
	1
	项
	/
	
	
	三年巡检服务，要求每季度巡检一次并出具巡检报告，需包含总行现已有的两个会议室相关设备。

	
	合计
	

	说明：
1、以上设备报价都需包含安装费、调试费、三年免费质保及保修。
2、以上设备在产品参数内有要求的，需满足要求进行设备推荐品牌选型的报价。其他产品未做品牌要求的需满足实际功能要求，需满足备注要求。如建设过程中发现未满足，投标单位需无偿更换更高性能的设备。
3、以上设备需满足产品参数要求，对于单设备多项打★或打▲的参数未达标，甲方有权认定为不合标准产品，将按废标处理。
4、以上设备报价最终按照甲方实际采购数量为准。
5、LED高清显示屏按照表格内平方面积报价，最终按照实际面积结算。
6、以上报价的建设内容，需投标单位自行核算，可来现场实地踏勘会议场地。



